Versione 11.0 Build 3 del 06_10_2025, modifiche rispetto alla precedente:
--------------------------------------------------------------
1) Sistemazione timing MASTER

Versione 11.0 Build 2 del 04_08_2025, modifiche rispetto alla precedente:
--------------------------------------------------------------
1) Sistemazione LED tastiera T8N

Versione 11.0 del 17_07_2025, modifiche rispetto alla precedente:
--------------------------------------------------------------
1) Aggiunte le stringhe per supportare i supertasti aggiuntivi da 5 a 12
2) Modificata la classe t6n per supportare i supertasti aggiuntivi della tastiera T8T
3) Cambiata la mappa della EEprom: la centrale di default può supportare 8 tastiere con 12 supertasti ciascuna
4) Cambiata la mappa della EEprom: aggiunto un byte di flags per la memorizzazione degli indici delle tastiere T8T
5) Aggiornata la struttura del menù: vengono visualizzati due menù diversi a seconda di una T8N o di una T8T
6) Modificata la telegestione per mandare correttamente il modello di tastiera (T8N o T8T) acquisiti al Programmer
7) Modificata la versione della centrale e cambiato la costante dei supertasti a 12
8) Modificato i file del collaudo per integrare i 12 supertasti

Versione 10.1 del 18_12_2019, modifiche rispetto alla precedente:
--------------------------------------------------------------
1) Risolto malfunzionamento della perdità di identità delle centrali Hybrid con il ripristino di fabbrica da menu

Versione 10.0 del 08_05_19, modifiche rispetto alla precedente:
--------------------------------------------------------------
1) Tutte le centrali ereditano le features e bug-fix delle centrali specialist
2) Tutte le centrali ereditano le features delle centrali hybrid
3) Nuova gestione cancellazione ed esclusione delle tastiere
4) Visualizzazione del numero seriale via menu
5) Aumento delle risorse (numero uscite, memoria eventi, numero massimo mpe ecc)
6) Visualizzazione del suffisso Evo in fase di boot
7) Modifica del bootloader per impedire aggiornamenti a ritroso nelle centrali prodotte nuove

 *********************************
 ****** Centrali specialist ******
 *********************************
 
Versione 1.2 del 16_11_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Risolto malfunzionamento funzione "straordinario" del programmatore orario

Versione 1.1 del 27_09_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Corretta la gestione del modulo ingressi M2I delle T8N
2) Corrette stringhe francesi ed inglesi
3) Corretta la gestione dello stato di autoesclusione di un linea verso mpe
4) RTC rimosso e Programmatore orario presente su tutte le centrali

Versione 1.0 del 23_04_2018:
-------------------------------------------------------------------------
1) Versione di rilascio

 *****************************
 ****** Centrali hybrid ******
 *****************************

Versione 4.6 del 15_11_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Risolto malfunzionamento funzione "straordinario" del programmatore orario

Versione 4.5 del 6_07_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Traduzioni francese corrette su volontà del PM
2) Porting di alcuni bugfix della versione specialist
3) Gestione autoesclusione verso il MOD-LAN
4) Cambio versionamento delle centrali e del MOD-WL


Versione 4.4 del 23_02_2017, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Aggiunto il supporto alla nuova centrale Defender Hybrid WEB
2) Risolti problemi sulle esclusioni da modulo lan


Versione 3.3 del 19_10_2016, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Risolto problema di telegestione per il quale il Programmer Sicurezza mostrava una versione software non corretta.
2) Fix del problema dell'errato comportamento della centrale in caso di pressione di un bottone del telecomando programmato con la funzione COSTRIZIONE.
3) Fix della lettura della memoria eventi da MOD-LAN.
4) Fix dell'errato funzionamento della funzione anticoercizione (COSTRIZIONE) in caso di disattivazione da parte di un utente parziale con codice anticoercizione.
5) Aggiunto il build number alla stringa di versione software visualizzata nel menu della centrale.


 *****************************
 ****** Centrali filari ******
 *****************************

Versione 3.3 del 15_11_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Risolto malfunzionamento funzione "straordinario" del programmatore orario

Versione 3.2 del 6_07_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Traduzioni francese corrette su volontà del PM
2) Porting di alcuni bugfix della versione specialist
3) Gestione autoesclusione verso il MOD-LAN

Versione 3.1 del 8_06_2018, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) RTC montato di default e gestito su tutte le centrali filari


Versione 3.0 del 19_06_2017, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Aggiunto il supporto alla nuova centrale Defender 24


Versione 2.9 del 23_02_2017, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Aggiunto il supporto alla nuova centrale Defender WEB
2) Risolti problemi nella gestione dei comandi da e per il modulo lan


Versione 2.8 del 27_09_2016, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Risolto problema di telegestione per il quale il Programmer Sicurezza mostrava una versione software non corretta.
2) Fix del problema dell'errato comportamento della centrale in caso di pressione di un bottone del telecomando programmato con la funzione COSTRIZIONE.
3) Fix della lettura della memoria eventi da MOD-LAN.
4) Fix dell'errato funzionamento della funzione anticoercizione (COSTRIZIONE) in caso di disattivazione da parte di un utente parziale con codice anticoercizione.
5) Aggiunto il build number alla stringa di versione software visualizzata nel menu della centrale.


Versione 2.7 svn 17509 del 17_11_2015, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) se si verifica l'evento di sensore perso o scarico (uscita wireless) e nella rispettiva uscita è segnato uno degli eventi sensore perso/scarico la sirena dopo un qualsiasi allarme, suonava continuamente per 3 minuti senza possibilità di spegnerla 
2) visualizzazione su display e led delle uscite escluse
3) corretto funzionamento della defender che dava erroneamente la segnalazione di allarme sui telecomandi quando si scaricava la batteria di una sirena. Con questa versione lo stato di impianto in allarme quando una sirena è scarica o è persa non viene mostrato nei telecomandi
4) segnalazione dello stato di memoria allarme nei telecomandi
5) risolto problema di funzionamento dei telecomandi. Capitava che i telecomandi a volte non funzionassero e l’unico modo di risolvere il problema era riavviare la centrale
6) programmatore orario non eseguiva gli eventi che erano programmati solo di domenica
7) gestione dell’evento esclusione delle uscite che viene trasmesso su bus ai moduli ausiliari. Così può si visualizzare correttamente sull’iDefender lo stato di uscita esclusa (il MOD-LAN legge gli eventi dal bus e li invia all'app)
8) correzione problemi generati dalla funziona copia di uscite, se si copiava una uscita wireless su una uscita non wireless o viceversa, si generavano dei conflitti e le uscite non rispondevano correttamente ai successivi comandi
9) corretto problema nella funzione Ripristino->EEprom che ora cancella la memoria eventi mentre prima non funzionava e obbligava l’utente a rifare l’operazione di cancellazione della memoria passando per un Default reset e quindi cancellando tutti i dati in centrale
10) risolto problema di connessione con il MOD-LAN, gli accessi da telegestione con il MOD-LAN potevano bloccare i successivi accessi da telegestione.


Versione 2.6 svn 16473 del 22_7_2014, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) aggiunta gestione di un modulo di uscite per Defender 8 e 12, che prima non lo prevedevano. Questo da la possibilità a chi ha una 
   Defender 8 e 12 di acquistare una interfaccia filo-radio e di avere le sirene wireless.  
2) corretta acquisizione di moduli di uscita e ingresso da Programmer (telegestione) che nelle precedenti versioni non funzionava
3) ora con il combinatore telefonico CT-BUS si potrà avere la gestione di eventi Wireless di tamper,supervisione e batteria scarica  
4) rilassata la gestione di errori su bus per la tastiera 0, saltuariamente si verificavano degli errori "Probl. bus Tastiera 0" navigando nel menu di una centrale con interfaccia filo-radio acquisita.
   In questo modo gli errori saltuari non generano eventi di allarme e permettono la navigazione nel menu.
5) ora dopo un factory reset viene creato un utente di nome "Utente Parziale" con codice "9876" che può solo attivare la partizione 1.
   Questo permette di utilizzare il tasto di inserimento parziale nel prossimo telecomando wireless a 5 tasti.

Versione 2.5 svn 15843 del 25_2_2014, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) migliorata compatibilità con il modulo lan (in telegestione)
2) modifiche per avere un software adatto a funzionare con la nuova espansione wireless Fracarro installabile sulla linea Defender
3) nuovo collaudo differenziato dalla T8N per gestire la T8N light
4) corretto baco di notifica di errori su bus in caso di modulo di ingresso con indirizzo maggiore di 8.
5) tolto il problema di esclusioni che rimangono attive su moduli di ingresso/uscita che sono stati cancellati. 
Il problema si verifica quando escludi un modulo acquisito, gli cambi indirizzo e riavvi l'acquisizione, al termine riavrai l'esclusione. 
Ora con la riacquisizione, cancelli anche le esclusioni pendenti su moduli che non esistono più nell'impianto.
6) modificato il comportamento delle centrali D8-D12 per far accettare l'acquisizione di un modulo di uscita
7) aggiornamento richiesto per avere la compatibilità tra centrale Defender e il WL04-BUS.
8) Inserita voce di menu per il ripristinare il default di ogni singola linea.
9) Inserito evento di “Disinserimento Totale” che solo con questa versione di centrale può essere gestito dal CT-BUS.
10) Inserito miglioramento di telegestione per evitare che le sessioni di telegestione con il modulo lan si blocchino.

Versione 2.4 svn 14085, modifiche rispetto alla precedente:
-------------------------------------------------------------------------
1) Riportato il contrasto di default delle tastiere a 4, nella versione 2.3 era stato portato a 14 per garantire che le tastiere con il 
display nuovo avessero scritte visibili al momento dell'acquisizione. Tale modifica non era più necessaria visto che il problema delle
tastiere è stato risolto via hw.
2) Risolto problema di comunicazione con i moduli MPE a seguito di connessioni e disconnessioni continue, succedeva che la riconnessione a volte si bloccava
per assenza dell'evento di logout
3) versione non ancora compatibile con l'interfaccia filo-radio
Versione 2.5 svn 15424, modifiche rispetto alla precedente: